**V  Ý Z  V A**

**zákazka zadávaná podľa §9, ods. 9**

zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

na dodanie tovaru s názvom

„Rekonštrukcia kuchyne ŠJ ZŠ Hanušovce nad Topľou – stavebné práce a dodanie tovaru – elektroinštalácia“.

**1.Identifikácia verejného obstarávateľa**:

Názov: Školská jedáleň ZŠ Hanušovce nad Topľou

Sídlo: Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou

IČO: 37873288

Telefón: 057 - 4452340

Kontaktná osoba: Mgr. Viktória Staškovičová

e-mail: staskovicova@gmail.com

**2.Typ zmluvy**:

Objednávka na predmet zákazky

**3.Podrobný opis predmetu zákazky:** stavebné práce a dodávka tovaru:

|  |  |
| --- | --- |
| Prúdový chránič PCHB 4 25A/0,03 A | 3ks |
| Prúdový chránič PCHB 4 40A/0,03 A | 1ks |
| Prúdový chránič PCHB 4 63A/0,030 A | 4ks |
| OEZ-Istič deiónový Modeion BC250NE (regulovateľný 63-160A) | 1ks |
| Elektromer modulárny 3-fáz. LE 02d | 1ks |
| Prepojovací hrebeň 3-pólový 63A, prepojovacie vedenia CY | 1ks |
| Prepojovací hrebeň 3 - pólový 80 A, prepojovacie vedenia CY | 1ks |
| Kryt bočný prepojovacieho hrebeňa | 8ks |
| Prepojovacie vedenie - Vodič medený CYA 6,0 čierny | 10 m |
| Prepojovacie vedenia - Vodič medený CYA 16,0 čierny, koncovky | 6 m |
| Vodič medený CYA 35,0 čierny, zž | 9 m |
| Istič PR63 B 20-25A | 6 ks |
| Istič PR63 B40A | 3ks |
| Istič PR61 B 6 - 16A | 9ks |
| Lista DIN 35/ 50 | 5ks |
| Istič PR63 B 32,0A | 3ks |
| Žľab 80/80 | 2 m |
| Istič PR63 B 6 - 16A | 3ks |
| Kompletácia rozvádzača |  |
| Výstražná a označovacia tabuľka - na rozvádzače | 1ks |
| Tabuľka výstražná dvojfarebná 21x15 mm | 1ks |
| Označovací štítok pre prístroje - nadpis v rozvádzačoch a rozvodoch ELI vr.popisu lepený | 35ks |
| Označovací štítok na kábel (naviac proti norme) | 12ks |
| Označovač káblový PVC s popisom | 12ks |
| Atest rozvádzača | 1ks |
| Úprava vnútorného krytu na oceloplechovom rozvádzači - otvory pre prístroje, náter | 4ks |
| **Rozvádzače - ukončenia vodičov a káblov, pripojenie** |  |
| Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2 | 42ks |
| Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2 | 45ks |
| Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 | 15ks |
| Odjutovanie a očistenie káblov do prierezu 300 mm | 8 m |
| **Káblové rozvody** |  |
| **Káblové rozvody NN – CYKY** |  |
| Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V - do 5x4 | 390 m |
| Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5, 3Ax1,5 | 30 m |
| Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5 | 220 m |
| Kábel silový medený CYKY 5Cx02,5 | 40 m |
| Kábel silový medený CYKY 5Cx04 | 100 m |
| Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x6, 5x6 | 60 m |
| Kábel silový medený CYKY 5Cx06 | 60 m |
| Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x10 | 60 m |
| Kábel silový medený CYKY 5Cx10 | 60 m |
| **Káblové rozvody NN - šnúry** |  |
| Šnúra a banský kábel /v mm2/ pevne uložené do CYSY 5x2,5 | 60 m |
| Šnúra medená CGSG-J 5x2,5 (H05RR-F 5G2,5) | 60 m |
| Šnúra a banský kábel /v mm2/ pevne uložené CGSG 4x6 | 80 m |
| Šnúra medená CGSG-J 5x4 (H05RR-F 5G4) | 50 m |
| Šnúra medená CGSG-J 5x6 (H05RR-F 5G6) | 30 m |
| Šnúra a banský kábel /v mm2/ pevne uložené CGSG 4x10 | 30 m |
| Šnúra medená CGTG-J 5x10 (H07RN-F 5G10) | 30 m |
| **Elektr.inštalácia – Prístroje** |  |
| **ELI - prístroje inštalačné** |  |
| Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2 | 3 ks |
| Krabica 6455-12 acid | 3ks |
| **ELI - prístroje – spínače** |  |
| Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia sériový prepínač-radenie 5 | 3ks |
| Spínač nástenný vodotesný - rad. 5 (IP44) | 3ks |
| **ELI - prístroje - zásuvky 230V** |  |
| Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie | 10ks |
| Zásuvka 16A/230V/IP44 (Stropkov) | 10ks |
| **ELI - prístroje - motorické 400V** |  |
| Prepínač vačkový v kryte S 63 VP, VL 01,02, | 12ks |
| Spínač S 16 JP | 3ks |
| Spínač S 25 V 01 P1 | 1ks |
| Spínač S 32 JP 1103 A6 | 5ks |
| Spínač S 63 J 9153 C6 | 3ks |
| Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vč. zapojenia, typ CZ 3243, 3245, H, S, Z 3P + Z | 4ks |
| Zásuvka IZS 3253 | 4ks |
| **Osvetlenie – Svietidlá** |  |
| **Svietidlá – núdzové** |  |
| Núdzové orientačné svietidlo NOO 1/MM | 1ks |
| Svietidlo núdzové 8W/1 hod. MULTISETRO | 1ks |
| **Káblové žľaby, nosníky, konzoly, PVC rúrky** |  |
| **Káblové žľaby – PVC** |  |
| Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ V 43 vkladací | 40 m |
| Žľab 30/20 | 20 m |
| Žľab 30/30 | 20m |
| **Káblové žľaby – drôtené** |  |
| Káblový žľab Mars, pozink. vč. príslušenstva, 125/50 mm vč. veka a podp. | 48 m |
| Žľab káblový drôtený 100x60x3000 | 20 m |
| Žľab káblový drôtený 200x60x3000 | 28 m |
| Výložník žľabu drôteného 100 | 20 ks |
| Výložník žľabu drôteného 200 | 25 ks |
| Spojka žľabu drôteného | 12 ks |
| **Rúrky - PVC (inštalačné)** |  |
| Rúrka elektroinšt. ohybná, kovová "Kopex", uložená pevne typ 2448, 48 mm | 25 m |
| Rúrka FXP 40 | 25 m |
| **Rúrky - pancierové, oceľové** |  |
| Rúrka elektroinšt. oceľová, závitová, uložená pevne typ 6042, 42 mm | 30 m |
| Vývodka PVC 4829/P | 6 ks |
| Príchytka kovová obojstranná pre oceľ. rúrky 5229 | 30 ks |
| Rúrka závitová normálna 11353.0, Ms 5/4" | 30 m |
| **Elektrické zariadenia, spotrebiče** |  |
| Pripojenie motorického spotrebiča prechodne vyradeného z prevádzky do 5 kW | 3ks |
| Pripojenie motorického spotrebiča prechodne vyradeného z prevádzky do 25 kW | 9ks |
| **Ochranné pospájanie** |  |
| Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03) | 20ks |
| HR-Svorka SP 1 | 20ks |
| Svorka na potrub."Bernard" včít. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča) | 5ks |
| Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm | 5ks |
| Montáž svorkovnice HUP | 3ks |
| Hlavná uzemňovacia svorkovnica - OBO Betterman | 3ks |
| Vodivé spojenie ochrannej rúrky, oceľovej konštrukcie s vodičom,obojstran. | 1ks |
| Svorka 6336-30 | 1ks |
| Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľne ulož.,alebo v omietke Cu 4-16mm2 | 60 m |
| Vodič medený CYA 6,0 žltozelený | 40 m |
| Vodič medený CYA 10,0 žltozelený | 20 m |
| Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2 | 40 m |
| Vodič medený CYA 16,0 žltozelený | 25 m |
| Vodič medený CYA 25,0 zz | 15 m |
| **Stavebné práce** |  |
| Vyvŕtanie otvoru d 32mm v tehlovom múre, drevenej priečke - s hrúbkou 15 cm | 8 ks |
| Vybúranie otvoru 0,01-0,025m2, úprava omietky, v tehlovom múre s hrúbkou 30 cm | 1 ks |
| Sadra | 5 kg |

**4.Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky**: august/september 2014

**5. Lehota na predloženie cenovej ponuky:** do 27.07.2014

**6.Kritéria na hodnotenie ponúk**: cena s DPH/bez DPH,

Mgr. Viktória Staškovičová

zamestnanec poverený verejným obstarávaním